**5包：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **耗材名称** | **规格型号** | **技术参数** | **用途** | **单位** | **单价（元）** | **年使用量** | **是否提供样品** |
| 1 | 利器盒 | 圆，0.5L | 高密度聚乙烯(HDPE)和聚丙烯(PP)材质 |  | 个 | 1.08 | 10 |  |
| 2 | 利器盒 | 圆，1L | 高密度聚乙烯(HDPE)和聚丙烯(PP)材质 |  | 个 | 1.67 | 147 |  |
| 3 | 利器盒 | 圆，2L | 高密度聚乙烯(HDPE)和聚丙烯(PP)材质 |  | 个 | 2.26 | 582 |  |
| 4 | 利器盒 | 圆，3L | 高密度聚乙烯(HDPE)和聚丙烯(PP)材质 |  | 个 | 2.93 | 120 |  |
| 5 | 利器盒 | 圆，4L | 高密度聚乙烯(HDPE)和聚丙烯(PP)材质 |  | 个 | 3.35 | 237 |  |
| 6 | 利器盒 | 圆，5L | 高密度聚乙烯(HDPE)和聚丙烯(PP)材质 |  | 个 | 3.60 | 1865 |  |
| 7 | 利器盒 | 圆，10L | 高密度聚乙烯(HDPE)和聚丙烯(PP)材质 |  | 个 | 5.86 | 535 |  |
| 8 | 利器盒 | 方，3L | 高密度聚乙烯(HDPE)和聚丙烯(PP)材质 |  | 个 | 3.60 | 10 |  |
| 9 | 利器盒 | 方，5L | 高密度聚乙烯(HDPE)和聚丙烯(PP)材质 |  | 个 | 5.44 | 641 |  |
| 10 | 利器盒 | 方，8L | 高密度聚乙烯(HDPE)和聚丙烯(PP)材质 |  | 个 | 7.11 | 10 |  |
| 11 | 利器盒 | 方，10L | 高密度聚乙烯(HDPE)和聚丙烯(PP)材质 |  | 个 | 7.11 | 350 |  |
| 12 | 条码腕带/色带 | 成人、儿童 | 材质柔软，色带、腕带配套使用。 |  | 个 | 1.42 | 1000 |  |
| 13 | 简易呼吸器 | 成人、儿童、婴儿 | 可重复消毒使用 |  | 套 | 108.81 | 12 |  |
| 14 | 氧气管 | 长210cm | 一次性使用，简易呼吸器配套使用 |  | 个 | 5.00 | 20 |  |
| 15 | 储气袋 | 2000ml | 一次性使用，简易呼吸器配套使用 |  | 个 | 11.00 | 20 |  |
| 16 | 血氧饱和度检测仪 | 指夹式 | OLED显示、脉率显示：25～250BPM±1BPM。血氧饱和度显示：0～100%，±2% |  | 个 | 117.18 | 1 | 是 |
| 17 | 移动式输液架 |  | 立柱采用铝合金或不锈钢材质，输液架承受≥5kg的垂直载荷，底座支撑面积≥0.25㎡，配置重力平衡装置或可锁定万向轮。 |  | 个 | 75.33 | 7 |  |
| 18 | 特定电磁波治疗器 | 立式大头 | 电磁波波长范围：2～25μm；  治疗头表面温度误差：±15℃  加热器热响应时间：≤20min；  连续工作寿命：≥2000小时；  表面温度不均匀度≤15% |  | 个 | 261.00 | 10 |  |
| 19 | 电子血压计（臂式） | / | 进口测量范围：0～40kPa（0～300mmHg），最小分度值：0.133kPa（1mmHg），最大误差：±0.4kPa（3mmHg） |  | 台 | 315.00 | 34 | 是 |
| 20 | 水银血压计 |  | 测量范围：0～40kPa(0～300mmHg)，零位允许误差：±0.2 kPa(±1.5mmHg)；示值误差：±0.5kPa(±3.75mmHg)；血压计采用kPa和mmHg双刻度计量单位，标尺、标度盘、标度的最小分度值：0.5kPa、2mmHg；。 |  | 台 | 108.00 | 14 |  |
| 21 | 听诊器 | 单面/双面 | 频响曲线：在100Hz～500Hz范围内，以测试声源为基准，衰减≤12dB；在500Hz～1000Hz范围内，以测试声源为基准，衰减≤20dB；弹簧片硬度在82.9～88.4HR15N；耳环塞拉开相距1400mm时，耳环弹力：1.372N～1.960N；4.耳环的耳环塞拉开相距300mm 时，回复后其变形距离10 mm |  | 台 | 25.00 |  |  |
| 22 | 电动吸引器 | 移动式、推车型、带脚踩 | 负压极限值：≥0.09MPa，负压调节范围：0.02MPa-极限负压值。自由空气流通≥40L/min.贮液瓶3000ml\*2， |  | 台 | 765.00 | 2 |  |
| 23 | 墙式氧气吸入器 | 国标/德标 |  |  | 套 | 77.84 | 1 |  |
| 24 | 吸引表阀（负压吸引表） | 国标、德标 | 负压值设定范围：-125mmHg至-450mmHg（约合-0.0167MPa至-0.0599MPa）， |  | 只 | 85.50 | 3 |  |
| 25 | 医用氧气袋 | 大、小 |  |  | 个 | 16.74 | 1 |  |
| 26 | 褥疮垫 | 球型/条形 | 条纹床垫式充气泵出气压力≥12kPa,出气流量≥4L/min |  | 个 | 280/350 | 5 | 是 |
| 27 | 玻璃体温计 | / | 最小分度值：0.1℃，精确度通：0.1℃～0.2℃，标度线宽度：大中规格≥1.0mm,小规格≥0.8mm，示值允差在-0.15℃  ～+0.10℃范围内 |  | 支 | 2.93 | 319 |  |
| 28 | 服药杯 | 塑料、一组3个 |  |  | 组 | 0.8 | 200 |  |
| 29 | 红外线额温枪 | / | 测量精准度35～45℃±0.2℃ |  | 个 | 75.33 | 23 | 是 |
| 30 | 雾化专用流量表 |  |  |  | 个 | 63.00 | 1 |  |
| 31 | 体重秤 | 身高体重秤 |  |  | 个 | 300.00 | 3 |  |
| 32 | 轮椅 | / | 钢管手动轮椅车，免充气，轻便可折叠，驻立双手刹，配安全带，翻转脚踏板，承重100kg |  | 个 | 585.00 | 5 |  |
| 33 | 紫外线消毒灯车 |  | 带紫外线灯管，可定时，万向轮，灯臂自由调节 |  | 台 | 360.00 | 3 |  |
| 34 | 紫外线灯管 | 90cm/120cm | 30W/40W |  | 个 | 27.06 | 40 |  |
| 35 | 紫外线灯架 |  |  |  | 个 | 82.35 | 22 |  |
| 36 | 体温计消毒盒 |  | 不锈钢材质 |  | 个 | 41.85 | 2 |  |
| 37 | 治疗盘 | 深四孔 | 防碘伏不锈钢材质 |  | 个 | 76.50 | 5 |  |
| 38 | 弯盘 | 中号 | 防碘伏不锈钢材质 |  | 个 | 15.00 | 5 |  |
| 39 | 方盘 | / | 防碘伏不锈钢材质 |  | 个 | 40.50 | 1 |  |