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	耗材名称
	规格型号
	技术参数  

	1
	医用手术薄膜（脑科用）
	45cm*45cm
	由带状贴边条、溶剂型聚丙烯酸酯压敏胶层、隔离衬纸、薄膜、清洁袋组成。
单片独立包装，无菌提供，一次性使用。

	2
	无菌保护膜
	80*65cm、PE40*45cm（妇科粘贴巾）
	    由隔离层、粘胶层、基带层、辅助材料组成。
隔离层采用离型纸，粘胶层采用医用压敏胶，基带层采用PE薄膜；辅助材料采用薄膜或带自粘胶条薄膜或复膜无纺布或织带或导液条或定形条（圈）。
单片独立包装，无菌提供，一次性使用。

	3
	医用手术薄膜
	普通I型45cm*45cm
	    由离型纸、手术膜、胶带条组成
手术膜采用聚乙烯薄膜或聚氨酯薄膜（膜上附有纸或PET膜）。
单片独立包装，无菌提供，一次性使用。

	4
	一次性使用无菌保护套
	120*100cm
	由低密度聚乙烯薄膜材料加工制成。
一端开口带绳。
单片独立包装，无菌提供，一次性使用。

	5
	一次性使用无菌保护套
	14*200cm
	本由低密度聚乙烯薄膜材料加工制成。
两端开口带绳。
单片独立包装，无菌提供，一次性使用。

	6
	一次性医用脑棉片
	10片/包
	由医用脱脂棉为主体，以X光可探测钡线为辅助材料制作而成。
产品规格： 2.5×8cm 
X线显影，一次性使用。
无菌提供。

	7
	医用脱脂纱布块（腔镜纱布）
	带显影
	
由带X光可探测线(或片)的脱脂棉纱布折叠加工制成
规格：40mm*200mm*4 
单片独立包装，无菌提供。

	8
	一次性使用无菌梅花头导尿引流管
	
	以天然浓缩胶乳为原料制成
由排液腔接头、管身、梅花头(菌状头)组成。
独立包装，无菌提供。
规格：15Fr～28Fr各型号

	9
	一次性使用荷包缝合针
	无菌
	    由针体和缝合线固定结合而成。
针体采用30Cr13、12Cr18Ni9不锈钢丝制造，配以聚酰胺6（尼龙6）缝合线。
无菌状态提供，经辐照灭菌，一次性使用。

	10
	可吸收性外科缝线
	带针
	带线缝合针由医用缝合针和聚乙醇酸（PGA）缝线两部分组成
医用缝合针由不锈钢材料制造而成。缝线为多股，表面有聚己内酯和硬脂酸钙涂层，分为染色（紫色）和不染色两种。
缝线可带针或不带针。
独立包装，无菌提供。

	11
	可吸收性外科缝线
	圆针、角针：1，0，2-0，3-0，4-0，5-0，6-0，8-0
	进口
由聚肌动蛋白 910（90％的乙交酯和10％的L-丙交酯的共聚物）材料合成
可吸收性多股编织缝线
缝线上含抗菌剂三氯生，用于抑制细菌在缝线上的定植。
缝线为带针缝线。
经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用。

	12
	可吸收性外科缝合线（倒刺线）
	SXMP1B434/SXMP1B427/
	进口，采用带倒刺的无菌合成可吸收单股缝线组成，一端连有手术缝针。无需打结即可缝合组织。缝合材料采用乙交酯（75%）和e-己内酯（25%）的共聚物制成。缝线未染色。一次性使用。

	13
	丝线编织非吸收性缝线带针（慕丝）
	全规格
	缝线采用家蚕丝为原料，涂层采用蜂蜡和石蜡制成；
带针缝线中缝合针采用420不锈钢、4310不锈钢或ETHALLOY钢材制成。
经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用。

	14
	丝线编织非吸收性缝线不带针（慕丝）
	全规格
	缝线采用家蚕丝为原料，涂层采用蜂蜡
和石蜡制成；
经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用。

	15
	带线缝合针（尼龙线）
	全型号
	由缝合针与非吸收性外科缝线组成
缝针采用30Cr13材料制成，缝线采用尼龙线组成。

	16
	聚丙烯不可吸收缝合线
	各型号
	进口
由聚丙烯制成的非吸收性单股无菌手术缝线。
缝线为蓝色带不锈钢针缝线
经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用。

	17
	无菌医用缝合针
	 圆针全规格 、角针全规格
	    由医用缝合针的圆针、正三角针、反三角针、三角半弯针的型式按临床手术的不同需要组合包装而成
缝合针由30Cr13、12Cr18Ni9或06Cr19Ni10不锈钢材料制成。
圆针全规格：5*12mm、6*14mm、7*17mm、11*17mm、11*24mm、11*34mm  
角针全规格：6*14mm、7*17mm、9*17mm、 11*24mm、 11*34mm 

	18
	吸收性明胶海绵
	60*20*5mm，
	以药用明胶为主要原材料，经打泡、固化、干燥等工艺制成。
2片/包，无菌提供。

	19
	一次性使用头皮夹
	
	采用医用聚甲醛材料制成，弹力≥10N
大、中、小各型号，无菌提供

	20
	一次性使用高频手术电极
	HWGDJ-I-25
	由电极、绝缘套管、塑料柄部、按钮开关、电源线、插头、铁氟龙材料组成。
规格：短头、长头
无菌提供

	21
	一次性使用中性电极
	成人、儿童
	由舌片、铝箔、泡棉或无纺布、导电压敏胶、隔离纸、连接线组成。
无菌提供

	22
	一次性使用电刀清洁片
	50*50mm、50*25mm
	    由基层、抛光磨料、压敏胶、显影线、隔离纸组成。
经环氧乙烷灭菌，独立包装，无菌状态提供，一次性使用。

	23
	一次性使用冲洗器
	腹腔镜手术用
	一次性使用腹腔镜冲洗连接器双针双管，由导管、十字阀、滴斗、塑料针组成。
经环氧乙烷灭菌，无菌状态提供，一次性使用。

	24
	手术刀片
	各型号
	采用T10A非合金工具钢或6Cr13不锈钢材料制成
手术刀片型号：23＃、15＃、12#、11＃、10＃
无菌状态提供，一次性使用。

	25
	石蜡油棉球
	无
	采用医用脱脂棉和液状石蜡石蜡油制成。
无菌独立包装。0.3g/粒。2粒/袋

	26
	线锯条
	
	    由多根钢丝捻成，具有齿形的锯条和柄部组成，不附手柄。
钢丝采用不锈钢12Cr18Ni9制成。
50cm/条

	27
	一次性取物袋
	椭圆形，管径为100mm
	    由套管、套管座、手柄、张开装置、纳物袋组成。
取物袋张开装置外形为椭圆形；根据纳物袋开口大小不同分为40mm、60mm、80mm、100mm、130mm五种规格。
经环氧乙烷灭菌，无菌状态提供，一次性使用。

	28
	骨蜡
	2.5g/片
	  由86%蜂蜡、4%医用凡士林和10%大豆油组成


	29
	医用皮肤记号笔
	粗
	由笔套、笔头、卷包芯、笔杆、尾帽、笔头座、标尺(根据型号而定)、墨水组成


	30
	一次性使用硅橡胶引流管
	
	    由导管和接头组成
引流管采用硅橡胶材料制成，接头采用聚苯乙烯树脂材料或硅橡胶材料制成。
型号：18Fr～28Fr各型号
经环氧乙烷灭菌，无菌状态提供。一次性使用。

	31
	电切内窥镜
	8622133
	进口，泌尿外科经尿道进行凝固和切割操作
由光学内窥镜、单极电极、双极电极主动式操作器和被动式操作器组成。
可重复使用。

	32
	高频切除电极
	环形 24Fr 中号
	进口，高频切除电极用于妇科经宫颈进行凝固和切割操作。
由高频切除电极和高频电缆线组成。
一次性使用。

	33
	输尿管导管
	1.00mm（F3）（F5）
	由导管和不锈钢丝组成。
导管由聚氯乙烯（GB/T 15593-2020）制成，不锈钢丝由06Cr19Ni10（GB/T4240-2019）材料制成； 
导管有分度线。
借助膀胱镜插入连接肾盂和膀胱的输尿管。
经环氧乙烷灭菌，无菌状态提供。一次性使用。

	34
	一次性无菌眼耳鼻喉刨刀
	各型号
	由外刨刀和内刨刀构成。
用于眼科、耳鼻喉科等相关外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的刨削处理。
经环氧乙烷灭菌。

	35
	骨牵引针
	各规格
	用于在骨折手术过程中牵引、导引或固定。
非无菌提供

	36
	一次性射频等离子体电极刀头
	LN401A2c、LN403A4b
	由双电极、绝缘套管、塑料手柄、电缆线、滴水管、吸水管、插头组成。
用于非内窥镜外科手术中，与射频等离子手术主机配合使用，作为射频等离子手术主机的附件， 
经环氧乙烷灭菌，无菌提供。
须提供设备。

	37
	多功能手术解剖器
(消融电极)
	DKDDD-190-ZZG-060-050-W00
	1. 电极头镀有防粘连涂层，有效避免黏连。
2.前端硬度＞90 HV0.2，电极宽0.6±0.5mm，工作长度190±20mm，电极杆径5.0±1.0mm，导线（包含线及插头）的长度＞3±0.2m，电极与插头之间的导通电阻≤5Ω，电极表面粗糙度Ra≤0.4µm；
3.单极直背刀形
4.与高频手术设备配套，

	38
	医用聚乙烯醇海绵
	PVF-J 8*2*1.5cm
	由不同形状的聚乙烯醇海绵（PVF）组成。
经过辐照灭菌，无菌提供，一次性使用。

	39
	一次性使用无菌注射针
	0.3（0.3*13RWLB）
	由针管、针座、保护套和下保护套组成。针管材料采用SUS304不锈钢；针座、保护套材料采用PP（聚丙烯）
经环氧乙烷灭菌，无菌提供。

	40
	石膏衬垫
	
	卷状，15X400cm

	41
	润滑油
	GB600
	进口
成分：正丁烷（60-100%），丙烷（15-45%），戊烷（＜15%）
300ml/瓶

	42
	润滑剂
	FLC9030
	进口
成分：丁烷50-70%，丙烷10-30%，碳氢化合物C7-C9,异构烷烃1-10%，异丁烷1-10%
500ml/瓶

	43
	润滑剂
	FLC905
	进口
成分：乙醇50-70%，丁烷10-30%，丙烷10-30%，异丁烷1-10%
500ml/瓶

	44
	无菌医用激光光纤
	SlimLine SIS 550/200
	进口
由光纤和激光器SMA 905连接头组成。SlimLine SIS和SlimLine 200 D/F/L光纤在连接头上加入了SIS智能识别系统的装置。

	45
	扎丝
	
	采用符合GB4234中规定的00Cr18Ni14Mo3不锈钢材料制成
用于骨科内固定手术时作棒与脊柱的固定、钢板与碎骨的固定或胸外科手术时作胸骨合拢结扎用
规格包括φ0.3mm、φ0.4mm、φ0.5mm、φ0.6mm、φ0.7mm、φ0.8mm、φ1.0mm、φ1.2mm
非无菌包装。
30g/包 

	46
	一次性使用多功能手术解剖器
（消融电极）
	KJ-XRA05G 钩状
	  由电极头、绝缘管、手柄（带手控开关或不带手控开关）、吸烟管、吸引管、冲洗管、电缆线和电插头组成。
与高频手术设备连接，与负压吸引装置配套使用
供临床高频手术时止血以及对组织进行消融、切割、电凝和吸引用。



注：投标人必须整包响应，不得分解后进行响应。
