25包:
	[bookmark: _GoBack]序号
	耗材名称
	规格
	技术参数

	1
	[bookmark: OLE_LINK178]一次性使用包皮环切吻合器
	13型、18型、26型、30型
	主要由钟型龟头座、缝合钉、环形钉仓、外壳、顶体、环形切割刀、回位弹簧、顶体帽、活动连杆、手柄、调节旋钮、保险扣、钉仓盖、扎带和/或丝线、垫圈（选配）等组成、经环氧乙烷灭菌、产品无菌。

	2
	一次性使用硅胶导尿管
	三腔标准型
	 硅胶材质，18Fr、20Fr、22Fr
单独包装，无菌提供

	3
	一次性半自动活检针
	[bookmark: OLE_LINK175][bookmark: OLE_LINK174]BN-OCR-2/1815
	针管与针芯组合
1.活检针由内外双层结构组成：
外层为套管针，用于穿刺并固定目标组织；
内层为带凹槽的切割针，通过弹簧机构快速弹射切割组织
规格：18G-130mm
单独包装，无菌提供

	[bookmark: _Hlk235796561]4
	一次性使用输尿管支架
	[bookmark: OLE_LINK164]VDK-USF-1526B
	单独包装，无菌提供

	5
	尿动力管
	PT-IIIQ：全规格
	PT-IIIQ： 2.0mm(F6)、2.3mm(F7)、2.6mm(F8)、2.8mm(F9)、3.3mm(F10)、3.8mm(F12)全规格

	6
	直肠测压管
	CY-III型：全规格
	CY-III型：F6、F7、F8全规格
单独包装，无菌提供

	7
	直肠测压管
	CY-III型：全规格
	CY-III型：F6、F7、F8全规格
单独包装，无菌提供

	8
	尿动力管
	PT-IIQ型：全规格、PT-IIZQ型:全规格
	由管体和塑配件组成，应采用软聚氯乙烯塑料或者医用聚氨酯材料制成。
PT-IIQ型、PT-IIZQ型:全规格

	9
	尿动力管
	CP-A、CP-L、CP-I、 CP-P、CP-M各规格
	由管体和塑配件组成，应采用软聚氯乙烯塑料或者医用聚氨酯材料制成。
CP-A、CP-L、CP-I、 CP-P、CP-M各规格

	10
	尿道悬吊带
	2618012、2618007
	2618012、2618007

	11
	一次性使用尿动力测压管
	F6、F7、F8
	F6、F7、F8
单独包装，无菌提供

	12
	一次性使用J型导管
	单J型F7
	单J型：F7
单独包装，无菌提供

	13
	一次性使用电子膀胱内窥镜导管
	[bookmark: OLE_LINK176][bookmark: OLE_LINK180]ZN-YRP-A
	PC515
单独包装，无菌提供

	[bookmark: _Hlk235796477]14
	[bookmark: OLE_LINK177]一次性使用微创扩张引流套件
	Y型 18FrX13cm
	由扩张管、鞘管、接头（直型或Y型）、密封帽（如有）、直型引流管、导引针、导丝、J型导管、助推管、引流瓶、定位环和手术刀组成
选配配置直型引流管、导引针、导丝、J型导管、助推管、引流瓶、定位环和手术刀等配件。
Y型18Fr*13cm（3扩1鞘组合装）
Y型18Fr*17cm（3扩1鞘组合装）
单独包装，无菌提供



注：投标人必须整包响应，不得分解后进行响应。

